**RETIFICAÇÃO DO ANEXO IX**

**LICITAÇÃO Nº 066/2016**

**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL**

**PRÉ-PROJETO DAS PLACAS E OUTDOORS**

Onde lê-se

**Item 03: PLACA 1000X500mm – 11 unidades**

Leia-se

**Item 03: PLACA 1000X500mm – 14 unidades**

Acrescenta-se ao Pré-Projeto:

**6. PLACA 2000X3000mm – 2 unidades**

A placa deverá ser confeccionada em chapa nº 20 em aço galvanizado adesivada em vinil impresso com tinta resistente a raios UV conforme Modelo PMPP

As descrições serão em vinil branco cortadas em plotter de recorte conforme dimensões das placas.

Para a fixação da placa será utilizado 2 postes de tubo galvanizado 3” espessura da parede de 3,25mm.

Para a fixação da placa será utilizada estrutura de tubos retangulares galvanizados 40x20 parede 1,55 a cada 75 cm.

